附件1

蒸压加气混凝土砌块供应商文件评审表

（注：

1. 申报产品同一品牌只允许对应一个供应商申报；

2. 申报产品必须满足该产品国家标准、行业标准等有关要求；

3. 同一供应商拥有多个品牌，只允许申报一个品牌；

4. “申报的生产地的厂房占地面积“及“生产设备设施”一个供应商只能申报唯一工厂且是同一工厂。）

| **序号** | **项 目** | **评分点** | | **分值** | **得分** | **企业报名**  **提供资料** | **备注** | **核计**  **分数** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **企业基本情况** | | | **16** |  |  |  |  |
| 1 | 企业成立时间  （3分） | □成立时间≥10年 | | 3 |  | 企业执照等 | 以征集公告发布月份的月底计算。  单选，需核计 |  |
| □5年≤成立时间＜10年 | | 2 |
| □成立时间＜5年 | | 1 |
| 2 | 企业注册资金  （3分） | □注册资金≥1000万元 | | 3 |  | 企业营业执照等 | 单选，需核计 |  |
| □500万元≤注册资金＜1000万元 | | 1.5 |
| □注册资金＜500万元 | | 0 |
| 3 | 申报品牌产品生产时间  （3分） | □生产时间≥10年 | | 3 |  | 申报品牌产品最早生产时间证明材料等 | 以征集公告发布月份的月底计算。  单选，需核计 |  |
| * □5年≤生产时间＜10年 | | 2 |
| □生产时间＜5年 | | 1 |
| 4 | 申报产品年产量  （4分） | □申报产品年产量≥40万m³ | | 4 |  | 申报企业出货清单及其他证明。 | 单选 |  |
| □申报产品年产量＜40万m³ | | 2 |
| 5 | 申报的生产地的厂房占地面积  （3分） | □占地面积≥30000m2 | | 3 |  | 土地权属证明和厂区平面图等。 | 占地面积以申报的生产地址为准。  单选 |  |
| □占地面积＜30000m2 | | 1.5 |
| **二** | **生产设备设施** | | | **17** |  |  |  |  |
| 1 | 原料处理设备先进性  （6分） | □ 湿式球磨机 | | 2 |  | 设备的发票或采购合同、运行、检修记录等。  现场照片或视频等。 | 多选，需核计 |  |
| □ 自动给料设备 | | 2 |  |  |
| □ 自动配料平台 | | 2 |  |  |
| 2 | 切割设备先进性  （4分） | □具有[全自动切割设备](http://www.sdhfkgm.com/?products_16/102.html" \t "http://www.sdhfkgm.com/?products_16_2/_blank" \o "全自动配料浇注工段设备－粉料计量罐、料浆计量罐) | | 4 |  | 设备的发票或采购合同、运行、检修记录等。  现场照片或视频等。 | 单选，需核计 |  |
| □[具有半自动切割设备](http://www.sdhfkgm.com/?products_16/102.html" \t "http://www.sdhfkgm.com/?products_16_2/_blank" \o "全自动配料浇注工段设备－粉料计量罐、料浆计量罐) | | 2 |
| 3 | 蒸养设备先进性  （5分） | □设置了密封汽防冲罩、疏水罩的蒸养釜。 | | 3 |  | 设备的发票或采购合同、运行、检修记录等。  现场照片或视频等。 | 单选，需核计 |  |
| 养护面积 | □养护面积≥3000m2 | 2 |  | 现场照片或视频考察等。 | 配合信息化手段等形式确认。  单选 |  |
| □养护面积＜3000m2 | 1 |
| 4 | 环保，除尘设备先进性  （2分） | □具有先进的废物回收、节能降耗功能（具备余汽及蒸养冷暖水回收系统、边角料回收系统、底皮回收系统） | | 2 |  | 设备的发票或采购合同、运行、检修记录等。  现场照片或视频等。  权威检测机构出具的设备检测报告。 | 单选 |  |
| □具有普通的废物回收、节能降耗功能 | | 1 |
| **三** | **原材料/成品检测能力** | | | **17** |  |  |  |  |
| 1 | 原材料/成品  检测能力  （8分） | □力学试验仪器 | | 2 |  | 1.检测设备发票或采购合同等所有权证明材料；  2.必要时提供作业指导书 | 多选，需核计 |  |
| □原材料质量检测仪器 | | 2 |  |  |
| □凝结时间测定仪 | | 2 |  |  |
| □化学试验玻璃器皿和石灰等有效钙含量等测试作业指导书 | | 2 |  |  |
| 2 | 原材料质量管控  （6分） | □水泥使用42.5级及以上 | | 2 |  | 原材料的采购证明文件 | 多选 |  |
| □水泥使用品牌库有效品牌的 | | 2 |  |  |
| □砂硅含量占90%及以上 | | 2 |  |  |
| 3 | 原材料储备  （3分） | □原材料储备量≥4个月产量 | | 3 |  | 原材料仓储证明资料、原材料储备照片等 | 单选 |  |
| □2个月产量≤原材料储备量＜4个月产量 | | 2 |
| □原材料储备量＜2个月产量 | | 1 |
| **四** | **研发能力与技术水平** | | | **5** |  |  |  |  |
| 1 | 参与编制申报产品相关的技术标准（2分） | 国家标准数量：\_\_\_项（1项1分） | | 2  （此项最高得2分） |  | 主参编的技术标准等证明文件。  技术标准是现行有效或正在修订 | 多选，需核计 |  |
| 行业标准数量：\_\_\_项（1项1分） | |  |  |
| 地方标准数量：\_\_\_项（1项0.5分） | |  |  |
| 团体标准数量：\_\_\_项（1项0.5分） | |  |  |
| 2 | 与申报产品相关的专利证书  （2分） | 发明专利数量：\_\_\_项（发明专利1项0.5分） | | 2  （此项最高得2分） |  | 相关发明专利或实用新型专利证书等。 | 多选，需核计 |  |
| 实用专利数量：\_\_\_\_项（实用专利1项0.2分）； | |  |  |
| 外观专利数量： 项（外观专利1项0.1分,满分0.5分）； | |  |  |
| □无 | | 0 |  |  |
| 3 | 高新技术  企业证书  （1分） | □有 | | 1 |  | 高新技术企业证书等 | 单选，需核计 |  |
| □无 | | 0 |
| **五** | **管理体系认证及产品认证** | | | **11** |  |  |  |  |
| 1 | 申报供应商的  管理体系  认证证书  （3分） | □获得质量管理体系ISO 9001认证 | | 1 |  | 1.证书复印件等  2.相应的管理体系文件等 | 多选，需核计 |  |
| □获得环境管理体系ISO 14001认证 | | 1 |  |  |
| □获得职业健康安全管理体系OHSAS 18001或ISO 45001认证 | | 1 |  |  |
| 2 | 质量管理体系  运行时间  （2分） | □运行时间≥10年 | | 2 |  | 历年质量管理体系ISO 9001认证证书等。 | 以报名公告发布月份的上月底计算。管理体系证书时间有效期必须连续，不连续按照最近断层时间节点计算。  单选，需核计 |  |
| □5年≤运行时间＜10年 | | 1 |
| □运行时间＜5年 | | 0.5 |
| 3 | 质量管理运行记录  （2分） | 原材料进货验收记录 | □有 | 1 |  | 提供1份最近的全部原材料检验验收记录。（原材料至少包含水泥、沙、石灰等） | 单选 |  |
| □无 | 0 |
| 产品出厂检验记录 | □有 | 1 |  | 提供1份最近的产品出货及检验记录。 | 单选 |  |
| □无 | 0 |
| 4 | 环评报告或当地环保局批复文件  （1分） | □有 | | 1 |  | 环评批文等 | 单选，需核计 |  |
| □无 | | 0 |
| 5 | 价格管理体系  （1分） | □具备价格管理文件 | | 0.5 |  | 相关价格调整制度等 | 多选 |  |
| □有与申报产品相关的统一、稳定的销售价格目录 | | 0.5 |  | 产品价格目录等 |  |
| 6 | 产品认证证书  （2分） | □绿色建材认证 | | 1 |  | 申报产品绿色建材认证证书等**。** | 多选，需核计 |  |
| □深圳墙体建筑材料备案登记证 | | 1 |  | 备案登记证书与申报企业工厂一致，且现行有效。备案产品应包含蒸压加气混凝土砌块。 |  |
| **六** | **产品应用情况** | | | **16** |  |  |  |  |
| 1 | 重点项目 | □应用国家级重点工程项目情况，项目数量： 项，项目名称：  （1项得1分） | | 13（此项最高得13分） |  | 销售合同或其他证明材料等 | 销售合同不早于2020年1月1日。项目不可重复计分。  多选 |  |
| □应用深圳市重大项目情况，项目数量： 项，项目名称：  （1项得0.5分） | |  |  |
| 2 | 公共建筑项目应用情况 | □应用于深圳市大型建筑（超过200米高的高层或计容面积超过10万平方米的公共建筑）项目情况。项目数量：\_\_\_\_\_个，项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （1项得1分） | |  | 销售合同或其他证明材料等 |  |
| □应用于深圳市外其他地区大型建筑（超过200米高的高层或计容面积超过10万平方米的公共建筑）项目情况。项目数量：\_\_\_\_\_个，项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （1项得0.5分） | |  | 销售合同或其他证明材料等 |  |
| 3 | 客户的质量与服务反馈情况  （1分） | □近3年内，申报品牌的产品没有发生客户质量的有效投诉的，得1分； | | 1分 |  | 申报供应商需提交书面承诺并盖公章。 | 近3年是指2019年1月1日-2021年12月31日。  相关情况将予以公示，未如实提供情况的申报供应商将被取消申报资格。  单选，需核计 |  |
| □近3年内，申报品牌的产品发生客户质量的有效投诉情况，得0分。 | |
| 4 | 抽检情况反馈  （2分） | □申报供应商提供书面承诺，承诺近3年内申报品牌的产品在国抽、省抽及市抽中没有发生抽检结果不合格的情况，得2分。 | | 2分 |  | 申报供应商提交书面承诺并盖公章。 | 近3年是指2019年1月1日-2021年12月31日。  相关情况将予以公示，未如实提供情况的申报供应商将被取消申报资格。  单选，需核计 |  |
| □申报供应商未能提供前述书面承诺，得0分。 | |
| **七** | **供货及售后服务能力** | | | **18** |  |  |  |  |
| 1 | 售后服务  机构地址  （3分） | □位于深圳 | | 3 |  | 售后服务机构授权书等 | 单选，需核计 |  |
| □位于深圳外珠三角地区 | | 2 |
| □位于其他地区 | | 1 |
| 2 | 售后服务体系  （11分） | □具备售后服务体系的管理文件 | | 2 |  | 相关售后服务制度文件等 |  |  |
| □产品追溯信息可通过信息化技术查询（如二维码、条形码等） | | 3 |  | 可追溯产品信息的扫码图案或证明产品信息的相关材料 | 产品追溯信息包括产品批号、产地等。  信息化技术包括使用小程序、移动APP等扫码手段  单选 |  |
| □产品追溯信息可通过非信息化技术查询（如产品铭牌、纸质产品标识、产品喷码等） | | 1.5 |
| □无法查询产品追溯信息 | | 0 |
| □具备出厂后产品仓储养护指导手册 | | 3 |  | 相关出厂后产品仓储养护指导手册等 | 单选 |  |
| □具备出厂后派专人赴施工现场进行产品仓储养护指导 | | 2 |  | 相关出厂后产品仓储养护指导制度文件及承诺等 | 单选 |  |
| □售后专业技术人员≥2人 | | 1 |  | 相关人员清单、劳动合同、岗位证明或社保证明等。 | 单选 |  |
| □售后专业技术人员1人 | | 0 |
| 3 | 响应时间  （4分） | □响应时间≤4小时 | | 4 |  | 企业售后承诺书等 | 响应时间为接到售后服务要求后人员到场时间。  单选，需核计。 |  |
| □4小时＜响应时间≤12小时 | | 3 |
| □12小时＜响应时间≤24小时 | | 2 |
| □响应时间＞24小时 | | 1 |
| **资料评审总分** | | | | **100** |  | |  |  |

申报单位（签章）：